技术参数

设备名称：自动化功能起重机动作指令和图像视频延时检测装置
数量：1台
技术参数要求：
本设备由测量平板、北斗授时四臂螺旋天线、GNSS测量天线、北斗/GNSS高精度授时定位模块、测量便携计算机、高清视频采集卡、USB数字数据采集卡、三防平板固定球头支架、测量三脚架组成。下面是各配置的具体技术参数和配置要求：
一、测量平板1台：
1. 屏幕尺寸≥12英寸，支持触控；
2. 分辨率≥1920×1200；
3. 屏幕亮度≥1000 nit，满足户外可视使用；
4. 内存≥16GB；
5. 固态硬盘≥256GB；
6. x86-64架构处理器，最高工作频率≥4.0GHz；
7. 支持Wi-Fi 6及以上、Bluetooth 5.0及以上；
8. 至少具有USB-A、USB-C接口；
9. 防护等级≥IP65；
10. 可承受≥1.5m跌落；
11. 工作温度范围至少覆盖-20℃～55℃；
12. Windows 11 64位操作系统或同等兼容系统。
二、北斗授时四臂螺旋天线2个：
1. 采用四臂螺旋天线结构，无底座；
2. 支持北斗或GNSS卫星导航信号接收；
3. 能与配套北斗/GNSS授时定位模块连接使用；
4. 满足现场授时、定位信号接收使用要求。
三、GNSS测量天线2根：
1. 支持GNSS卫星导航信号接收；
2. 能与配套北斗/GNSS授时定位模块连接使用；
3. 天线及馈线接口应满足配套设备连接要求；
4. 满足现场定位、授时信号接收使用要求。
四、北斗/GNSS高精度授时定位模块2个：
1. 支持BDS、GPS、GLONASS、Galileo等多星座GNSS；
2. 支持双天线定位及定向；
3. RTK水平定位精度≤1cm+1ppm，垂直定位精度≤2cm+1ppm；
4. 定向精度≤0.2°/1m基线；
5. 授时精度≤50ns；
6. 定位数据更新率≥10Hz；
7. 冷启动时间≤40s，热启动≤2s；
8. 支持NMEA0183等通用协议；
9. 具有USB及串行通信接口；
10. 支持RTCM差分数据；
11. 带保护外壳。
五、测量便携计算机1台：
1. 配置移动计算平台处理器，性能满足测量及数据处理软件运行要求；
2. 内存≥16GB；
3. 固态硬盘容量≥256GB；
4. 屏幕尺寸≥14英寸；
5. 支持高刷新率显示；
6. 支持Wi-Fi及蓝牙通信；
7. 配置USB、USB-C或HDMI等常用扩展接口；
8. 预装或支持Windows 11 64位操作系统。
六、高清视频采集卡1个：
1. HDMI输入接口；
2. 支持HDMI 2.1或兼容接口；
3. USB 3.2高速数据接口，传输速率≥5Gbps；
4. 视频采集分辨率≥3840×2160@60fps；
5. 视频环出≥3840×2160@120fps；
6. 1080P采集帧率≥120fps；
7. 支持HDR视频；
8. 支持VRR或同类可变刷新率功能；
9. 兼容Windows 10/11及常用视频采集软件。
七、USB数字数据采集卡2个：
1. 数字I/O通道≥24路；
2. 每路可由软件配置为输入或输出；
3. USB 2.0及以上通信接口；
4. 支持5V TTL数字逻辑信号；
5. 单通道输出驱动能力≥8mA；
6. 至少具有1路32位计数器；
7. 计数器输入频率≥1MHz；
8. 配置可拆卸接线端子或同等接线方式；
9. 提供Windows环境下的数据采集驱动及编程接口。
八、三防平板固定球头支架1个：
1. 适用于所采购的三防平板设备；
2. 采用机械夹持或同等可靠固定方式；
3. 配置球头或万向调节结构，可进行角度调节并可靠锁紧；
4. 支架强度满足所采购平板的稳定支撑要求；
5. 满足现场测量环境下固定安装和使用要求。
九、测量三脚架1个：
1. 采用三脚架结构，高度可调；
2. 支腿具备可靠锁紧功能；
3. 配置可调节云台或同等安装调节结构；
4. 能稳定支撑本项目测量设备及配套附件；
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